

# VIA连接步骤

准备工作：键盘处于Win模式，且使用有线方式连接设备


1. 在浏览器上打开[VIA (usevia.app)](https://usevia.app/)网页；
2. 在settings页面打开Show Design tab






3、在Design页面上传json文件



4、选择下载的对应键盘的js文件



识别到对应的键盘，点击连接就可以使用了。

如未切换到改键页面，也可以点CONFIGURE页面的Authorize device添加键盘

### 5、如何改键

左侧的keymap菜单是修改键位用的，修改时先点击上部的键位，在点击下部选择目标键，即可完成修改。（如把A键改成C键，先选中上部的A，然后在下部点一下C修改完成了，此时按A键就会直接触发C键功能。）